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[bookmark: _Toc1170][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629]第一章 招标公告
[bookmark: _Toc21593]项目概况


[bookmark: _Toc24374]中国渔政32501船2026年度维修项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年11月5日09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc31756]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-GCNJ-G2026-0008；
2.项目名称：中国渔政32501船2026年度维修项目；
3.采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判□单一来源采购
4.预算金额：人民币150万元；
5.最高限价：人民币149.97万元，高于最高限价的作无效标论处；
[bookmark: OLE_LINK5]6.采购需求：根据招标文件及合同约定，按时保质保量完成全部维修项目，满足船检部门检验要求，完成船舶检验，确保中国渔政32501船处于适航状态。船舶由采购人从靠泊码头（南通基地码头）自航或拖运至投标人维修场地，维修工作结束，竣工验收合格后，由采购人开回。具体内容详见招标文件第五章“招标项目需求及技术相关要求”；
7.合同履行期限：详见招标文件第五章“招标项目需求及技术相关要求”；
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc3423]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393800]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，投标人为自然人的提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近半年内任一月份的资产负债表和利润表或2025年度审计报告或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函，法人或者其他组织成立不满一年无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任一月份纳税及缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖投标单位公章，提供专用收据或社会保险缴纳清单，依法免税的应提供相应文件说明）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购；
（2）本项目整体专门面向小微企业采购；
（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：
①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；
②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。
[bookmark: _Toc28943][bookmark: _Toc25444]3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc11954][bookmark: _Toc27641]4.本项目拒绝下述投标人参加本次招标活动：
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的招标活动；（须提供承诺函，格式见招标文件）
（2）属于《政府购买服务管理办法》财政部令第102号令第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体”；（如投标单位为事业单位，需提供事业单位的单位类别承诺书，格式自拟）
（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的招标活动；
（4）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购活动严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Toc23891]三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日。
地点：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）。
方式：网上下载
售价：0.00元。
[bookmark: _Toc24609]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月5日09:30（北京时间）
提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
开标地点：“苏采云”网上开标大厅
[bookmark: _Toc17515]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc17248]六、其他补充事宜
1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业
2.本招标公告在江苏政府采购网发布，敬请各投标人关注；若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注本公告在江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。
《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。
4.本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc11570]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc17719][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc25663][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc29415]1.采购人信息
[bookmark: _Toc29830][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc25785][bookmark: _Toc17231][bookmark: _Toc35393807]名    称：江苏省渔业执法监督中心
[bookmark: _Toc6571]地    址：南京市鼓楼区中山北路283号10院
[bookmark: _Toc6179]联 系 人：余先生
联系电话：0513-55888306
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc18692][bookmark: _Toc15594][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021]名    称：南京工采招标有限公司
[bookmark: _Toc26917]地    址：南京市应天大街772号1栋5层
[bookmark: _Toc13536]联 系 人：张女士
[bookmark: _Toc16393]联系电话：15895897987
[bookmark: _Toc15219]3.项目联系方式
联 系 人：张女士
电    话：15895897987
[bookmark: _Toc23597][bookmark: _Toc15641]
第二章 投标须知前附表
	项目名称
	中国渔政32501船2026年度维修项目

	采购内容
	根据招标文件及合同约定，按时保质保量完成全部维修项目，满足船检部门检验要求，完成船舶检验，确保中国渔政32501船处于适航状态。船舶由采购人从靠泊码头（南通基地码头）自航或拖运至投标人维修场地，维修工作结束，竣工验收合格后，由采购人开回。具体内容详见招标文件第五章“招标项目需求及技术相关要求”；

	项目地点
	采购人指定地点

	预算金额及最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	资金来源及比例
	财政性资金 100%

	采购单位联系人
	余先生
	电  话
	0513-55888306

	代理机构联系人
	张女士
	电  话
	15895897987

	资格审查
	资格后审

	评标办法
	综合评分法

	现场考察
	■不组织
□组织现场考察时间：
1.  年  月  日  时  分    
2.集中地点：

	标前答疑会
	■不召开
□召开：
1.召开时间：  年  月  日  时  分
2.召开地点： 

	实质性要求和条件
	见本招标文件中标注星号（★）或注明无效标的内容

	构成招标文件的其他资料
	■无 □有

	招标文件的澄清和修改
	招标文件的澄清和修改，将通过发布招标公告的媒介以澄清或修改公告的形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据。

	投标保证金
	贯彻落实苏财购〔2020〕52号文件精神，该项目投标人免交保证金。

	资格审查材料
	详见第一章招标公告第二项“申请人的资格要求”

	投标文件递交
	1.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标人邮寄至招标代理公司，未中标单位不需要提供）。
2.投标人应当按照《操作手册》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

	是否委托评标委员会直接确定中标人
	□是
■否，推荐的中标候选人数量：1-3名

	所属行业
	其他未列明行业

	核心产品
	☐货物类，单一产品或核心产品为：              。
■服务类，不适用。

	履约保证金

	☐不需提供
■需要提供
1.中标方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
2.如果中标方出现【采购合同】约定情形的，履约保证金不予退还；如果中标方未能按合同约定全面履行义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响采购方要求中标方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
3.采购方在项目通过验收后按照【采购合同】规定的时间内将履约保证金退还中标方。

	投标有效期
	投标截止日起90天（日历天）

	投标文件递交
截止时间及地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	开标时间及地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	其他要求
	1.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标、成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，列入不良行为记录名单。
2.本招标文件的最终解释权归采购单位所有。


[bookmark: _Toc30310][bookmark: _Toc24834]
第三章 投标须知
[bookmark: _Toc1882]一、总则
[bookmark: _Toc19586]1.适用法律
1.1适用法规《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。
1.2本招标文件仅适用此项目。
2.词语释义
2.1“采购单位”“采购人”“甲方”系指本次采购项目的业主方。
2.2“投标人/投标单位”“供应商”系指以招标文件规定的方式获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商、供货商或服务商。
2.3“采购/招标代理机构”系指本次招标项目活动组织方。
2.4“响应”：投标人根据采购（招标）代理机构或采购（招标）代理机构发布的采购（招标）文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5“中标人（乙方、成交供应商、服务方/供货方）”系指合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。
2.6 “合同”：甲乙双方根据招标文件和中标的电子投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7 “货物”：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
2.8 “服务”：系指本次招标文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运营维护、运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。
2.9 “知识产权”：系指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10“天”：日历日（除特别说明外，均指北京时间）。
2.11 “服务地点”：系指合同中明确约定的服务项目所在地。
2.12 “合同价款”：系指根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13“不可抗力”：系指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.14“实质响应”：系指满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.15“书面形式”：系指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.16 “进口产品”：系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17“中小企业”：系指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
2.18“本国产品”：系指
2.18.1在中国境内生产产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
（1）为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
（2）为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
（3）在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
（4）简单地上漆、磨光和分装；
（5）其他不属于属性改变的情形。
2.18.2在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合（国办发〔2025〕34号）通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
2.18.3特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合（国办发〔2025〕34号）通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.政策功能
[bookmark: _Hlk75345706]3.1中小企业政策
[bookmark: _Hlk77845870][bookmark: _Hlk84580649]（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。
（3）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Hlk66802840]3.2支持监狱企业发展政策
（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
[bookmark: _Hlk77845906]（2）政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3促进残疾人就业政策
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk77845921]（2）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4对本国产品的支持政策和适用范围（本次项目不适用）
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。（国办发〔2025〕34号）
3.5采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：节能、环保产品政策《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》苏财购〔2023〕65号）执行。
3.6执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。
3.7执行数据中心采购相关政策：若涉及数据中心采购，应按照《〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）执行；若涉及网络关键设备和网络安全专用产品的，应按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）执行。
3.8电子履约保函（保险）：按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）执行。
3.9未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
[bookmark: _Toc30533]二、招标文件
4.招标文件的组成
4.1招标文件包括以下内容：
（1）招标公告
（2）投标须知前附表
（3）投标须知
（4）合同主要条款及格式
（5）招标项目需求及技术相关要求
（6）评标办法及评分标准
（7）投标文件的格式及要求
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
4.2投标人应认真阅读并充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。
4.3招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。注：本项目不允许提交备选投标方案。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
[bookmark: _Toc19474]5.招标文件的澄清、修改及补充
5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3招标代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.4各投标单位应自行查看下载相关澄清公告，如投标单位未及时关注相关更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标单位自行承担。
5.5招标文件以外的内容，一律拒绝答复。
5.6投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
5.7本招标文件的最终解释权归采购单位所有。
[bookmark: _Toc31517][bookmark: _Toc29471]三、投标
6.投标文件的语言、计量单位、货币
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
7. 投标费用
7.1 投标人自行承担的费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论采购结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于：服务人员费用（工资、福利、保险、服务费、设备费、材料费、技术咨询服务费）、材料费、差旅费、食宿费、运营管理费、税金、风险费用、利润，以及一切不可预见的费用，对投标人认为没有考虑到的费用项目招标方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
7.2 代理服务费及评标专家评审费
 本项目代理服务费和评标专家评审费均由采购方支付，中标单位无需考虑且不含在本次报价范围内。
8.线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
8.1基本目录
（1）封面
（2）★开标一览表（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
（3）《法定代表人/单位负责人身份证明书》及《法定代表人/单位负责人授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章 投标文件的格式及要求）；
8.2★资格条件（招标文件第一章第二条“申请人的资格要求”的内容，须加盖电子签章，否则投标无效）。
8.3★符合条件（符合条件要求内容须加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》。
（1）报价：
①投标申请及声明；
②分项报价明细表；
（2）商务资信：
①投标人登记表；
②商务条款响应及偏离表；
③项目组人员配备表；
④业绩情况表；
（3）技术响应：
①技术（服务）条款响应及偏离表；
8.4企业声明函
（1）供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》）。
（2）供应商为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》）。
（4）政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品，供应商需提供相关产品的证明材料；
（5）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；
（6）若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行；
（7）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》，或财政部会同有关部门规定的有关证明文件)。
8.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供的证明材料。
注：（1）供应商应对以上文件的合法性、真实性负责，供应商提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单；
（2）供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章；
（3）因“苏采云”系统电子投标（响应）文件格式为引入模板的固定格式，如遇格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件中的“投标文件格式及附件”不一致的，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。 
9.有关投标文件编制的要求及说明
9.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
9.2无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
9.3投标文件以及供应商与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。
9.4线上投标文件的签署、盖章、密封及递交：
（1） 投标文件的签署、盖章：采购文件中需要签字的供应商须签字，供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（2）投标文件的密封（加密）：
供应商应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
（3）投标文件的递交：
投标人应当按照《操作手册》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应使用CA数字证书在规定时间内解密各自投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
9.5原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，供应商的投标文件将作无效投标处理。
9.6翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的投标文件将作为无效投标处理。
10.投标文件的价格部分
10.1价格部分是对本次招标项目价格构成的说明，所有产品或服务只允许有一个报价，投标人投标总价作为合同的结算依据。
10.2投标报价为完成本项目所需要的全部费用，并满足招标文件第三章投标须知第7项投标费用的要求。
10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
10.4投标人应在《开标一览表》《分项报价明细表》（如有）等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。
10.5投标报价不得超过本项目采购招标公告中的项目预算，超过规定的项目预算的投标文件，按无效投标处理。
10.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，具体实施细则详见第17.2.2条规定。
11.投标保证金执行的政策要求：
为贯彻落实苏财购〔2020〕52号文件精神，该项目投标人免交投标保证金。
12.投标有效期
12.1自投标截止日起 90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
12.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长的有效期内继续有效。
13.电子投标文件其他要求
13.1“苏采云”系统相关要求是本招标文件的组成部分。
13.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
13.3供应商应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
13.4投标人应当按照《操作手册》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应使用CA数字证书在规定时间内解密各自投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
13.5供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
13.6采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
14.投标文件的拒收
14.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
14.2投标人应当按照《操作手册》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
15.投标文件的撤回和修改
15.1投标文件的撤回
（1）电子投标文件的撤回
供应商可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
（2）供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目招投标活动。
15.2投标文件的修改
（1）供应商可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
（2）在提交投标文件截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
（3）在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。
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16.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
16.2开标仪式由采购代理机构组织，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
16.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
16.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。
16.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标。
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。
17.评标
17.1评标组织
评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
17.2对投标文件的初审：投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
17.2.1投标文件的资格性检查
（1）采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。
（2）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
（3）在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。
（4）投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
①不具备招标文件中规定的资格条件的。
②供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
17.2.2投标文件的符合性检查
（1）依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。
（2）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
（3）投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
①投标文件中投标申请及声明、开标一览表未加盖供应商的公章，未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的，或者企业法定委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及法定代理人印章的。
②投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
③投标人未在规定解密时间内进行解密。
④资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的。
⑤投标有效期、供货/合同履行期限等不满足招标文件要求的。
⑥未按招标文件规定报价的。
⑦未按招标文件规定的数额和办法交纳投标保证金（如有）的。
⑧投标文件的实质性内容未使用中文表述，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。
⑨投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。
⑩投标报价超过招标文件规定的预算价（最高限价）的。
⑪以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 
⑫被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购活动严重失信行为记录名单。
⑬评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。
⑭供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。
⑮不符合招标文件中规定的其他实质性条款以及法律法规规定的其他情形。
异常低价审查，根据（财库〔2026〕2号）文件要求：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（本项目要求供应商提供相关解释及证明材料的时间为30分钟，如超过30分钟则视为放弃解释说明）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
17.2.3评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
17.2.4在评审过程中，评标委员会发现供应商有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：
（1）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
（2）不同供应商的投标文件由同一单位或个人编制的。
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。
（4）不同供应商的投标文件相互混装的。
（5）不同供应商授权同一人作为供应商代表的。
（6）有证据证明供应商与采购单位、采购代理机构或其他供应商串通的其他情形的。
（7）评标委员会认定的其他串标、围标情形。
17.2.5未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.2.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的，除满足财库(2015 124号文)竞争性磋商只有2家机构仍可继续进行；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
17.3投标文件的进一步评审。
17.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准；
（2）投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准，只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；
（5）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.3.2评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标无效。
17.3.3评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
18.澄清有关问题
18.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
18.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
18.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
19.比较与评价
19.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。
19.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。（本项目不适用）
19.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
19.5非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
20.评标过程及保密原则
20.1凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向供应商或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。
20.2在评标期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标将被作为无效投标，并承担相应的法律责任。
21.评标方法和标准
21.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件投标前附表及第六章。
21.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。（本项目不适用）
21.3采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。（本项目不适用）
21.4综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
评审因素，第六章评标办法及评分标准。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.定标
22.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。（本项目不适用）
22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
23.确定中标供应商
[bookmark: _Toc10240]23.1中标供应商确定后，将在招标公告发布媒体上公告，中标供应商及时到采购代理机构处领取《中标通知书》。
23.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
23.3中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与招标人签订合同的，情节严重的将其列入不良行为记录名单。
23.4招标人、采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
23.5所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回。
24.编写评标报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25.评标过程的保密性
25.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: _Toc13075][bookmark: _Toc10967][bookmark: _Toc27432][bookmark: _Toc14253][bookmark: _Toc4993][bookmark: _Toc29360]五、签订合同
[bookmark: _Toc19320]26.签订合同
26.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与招标人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
26.2招标人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3中标供应商拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.4采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同服务或产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
27.询问、质疑、投诉和诚实信用
27.1询问
供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2质疑
27.2.1供应商对招标活动事项有质疑的，可以向招标代理机构提出质疑，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.2.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
27.2.4供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
27.2.5供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.2.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
27.2.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
27.2.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.2.9质疑函应当现场以纸质原件形式提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
以下情形的质疑不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.2.10未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。
27.2.11代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
27.2.12质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。
27.2.13对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
27.2.14供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
[bookmark: _Toc18546][bookmark: _Toc28323]
第四章 合同主要条款及格式 
[bookmark: _Toc9759]（本合同条款及格式仅供参考，中标单位可在招标人的要求下就合同文本做相应调整）
采购合同
              












合同编号 ：                                   
项目名称 ： 中国渔政32501船2026年度维修项目  
使用单位 ：  江苏省渔业执法监督中心           
供货单位 ：                                   
签订日期 ：       年      月     日            
       







承托方（以下简称甲方）：江苏省渔业执法监督中心
承修方（以下简称乙方）：     
甲方委交乙方实施江苏省渔业执法监督中心中国渔政32501船2026年度维修项目，经双方协商，于    年    月    日，签订本合同，共同信守。
第一条   服务范围
1.1乙方根据甲方提供的《中国渔政32501船2026年度维修项目项目》，经双方勘验核对签字后作为本船修理工程的依据。
1.2乙方必须以自己的设备、技术和劳力，完成艇船的维修，未经甲方书面同意，乙方不得把将本合同项下任何维修任务全部或部分分包、转让或转委托给第三方（包括关联企业及乙方自办的第三产业），否则甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价30%的违约金。
1.3乙方承担甲方提出的有关技术方面的保密义务。
第二条   工程价格
2.1本项目为固定单价，根据乙方的响应文件，维修价格暂定为人民币：   元（大写：）。如因甲方实际需求，维修项目及数量发生变化，乙方须满足甲方需求，确保维修质量。
2.2完工后以实际验收项目结算。
第三条   工程期限
3.1工期：具体开工日期双方协商确定，工期为40个晴天日历天。
3.2乙方应在开工前向甲方提供以下材料备案：
（1）柴油机原厂维修协议或维修单位持有的柴油机制造商签发的维修授权书；
[bookmark: auto_fouce_1]（2）通导设备原厂维修协议或维修单位持有的维修资质（含企业营业执照、资格资质证书）。
[bookmark: auto_fouce_2][bookmark: auto_fouce_3]3.3在保证质量的前提下，乙方应按期完工交船，每推迟交船一天扣除乙方合同总价的1%，直至乙方实际完成全部维修义务为止。
(1)如遇不可抗力而影响工期，则可顺延工期，顺延期限不得超过事件影响实际天数，乙方需提供不可抗力事件持续影响的有效证明。
(2)因甲方自修、外协或增补项目而影响工期，则应顺延工期。乙方应在事件发生3日内提交书面顺延申请及影响工期的证明材料，逾期视为放弃顺延权利。
第四条   材料和设备
4.1本船所需的材料和设备，除非特别指明外，一般由乙方供应，且由乙方负责按本合同约定的厂家、规格订购。
4.2由乙方负责订购的主要设备开箱时，乙方应书面通知甲方驻厂代表参加。
[bookmark: auto_fouce_5]4.3乙方隐瞒原材料与设备的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料与设备而影响船舶质量时，甲方有权要求更换、修理和减价，因此造成的损失由乙方赔偿。首次违规处40000元罚金，情节严重的给予100000元/次处罚金，甲方在付款中直接予以扣除。情节严重情形包括但不限于：导致船舶核心功能失效、造成重大安全隐患、同一问题重复发生三次以上。累计罚款总额不超过合同总价的30%。
4.4乙方由于原材料、设备、备品、供应品订货困难等原因影响维修进度时，征得甲方同意后，可采用符合船检要求且不得导致船舶性能参数任何减等的代用品。所有代用材料必须提前7日书面报甲方批准后方可使用。凡涉及船舶性能及验船规范时，应征得船检部门的同意。
4.5机电设备及辅助机械系统的备品、备件、工具、文件及说明书，乙方应按规范要求和制造厂的标准随备件清单（或按双方议定的清单）在交船时交给甲方。如有欠交部分，应征得甲方同意，在双方议定的日期补交或作减帐处理。上述清单应编入完工资料中。
[bookmark: auto_fouce_7]4.6乙方在维修过程中有违反规定作业等故意引起的问题，一经发现立即整改。由此造成的损失由乙方自行承担。情节严重的给予100000元/次处罚金，甲方在付款中直接予以扣除。
第五条   服务费用
5.1甲方如有自修项目，必须在本船维修开工前将自修项目和进度安排以书面形式通知乙方。
5.2乙方承修项目中的有关图纸和技术资料，甲方可以视情提供。
第六条   验收
[bookmark: auto_fouce_8]6.1本船维修如需提交船检局检验的项目由甲方申请，乙方提交资料。单项修理完工或检验合格，由甲方指派代表签字验收（验收标准以国家船舶维修技术规范及招标文件技术参数为基准）。全部维修项目完工验收后，由双方代表签署船舶修理完工文件作为交船的依据。甲方、乙方及监理单位共同签署《政府采购合同验收单》后，视为中国渔政32501船2026年度维修项目项目验收完成。
6.2维修工艺：本船维修工艺应当符合法律法规、国际公约、国家标准和行业标准等。
6.3船级和规范
6.3.1本船的维修应满足本船维修合同签字之日已公布实施的必须满足的本船说明书中规定的规范和规则及有关国际公约的规定，由证书法定船检机构代表中国政府对船舶进行法定检验。
6.3.2本船交船时，应取得船检部门检验合格证书。船舶修理检验由甲方申请乙方办理，费用包括在合同价格内，由乙方支付。
[bookmark: auto_fouce_10][bookmark: auto_fouce_9]6.3.3本船维修工程的技术要求和验收标准，按交通部部颁标准执行。在试验和试航中，船检机构及甲方提出的属乙方修理工程中的缺陷和遗漏项目，乙方应及时修复和完成。若不属乙方修理工程的范围而要求乙方修理时，则可按加账工程处理，但应由甲方代表以书面形式向乙方提出并经双方确认。
[bookmark: auto_fouce_12]6.3.4本船的有关试验，经报检合格后，乙方应在7天内向甲方提供有关文件资料。
第七条   交接船证件及文件
交船时，乙方应提交下列证件及有关文件：
[bookmark: auto_fouce_13]修船技术资料、完工单、加减帐项目单、修理结算单（含加减帐项目）、各类检验报告（若有）、船舶检验证书等，如果证书在交船时未能得到，乙方负责提供认可和签字的临时证书，以供甲方使用，并在交船后10日内补交。
第八条   不可抗力事件
8.1在合同规定的船舶维修期内，因受到地震、海啸、台风、飓风、暴风、水灾、瘟疫等自然灾害等人力不可抗拒的客观因素影响造成船舶进度延期应视为允许的延迟。
8.2乙方应在不可抗力事件发生后二十(20)天内书面通知甲方，并附有当地法定部门证明。不可抗力事件停止时，乙方应以同样方式通知甲方。
第九条   质量保证
[bookmark: auto_fouce_14]9.1缺陷的责任及范围
自双方代表签署本船《政府采购合同验收单》之日起一年内为本船保修期，在此期间凡属于乙方施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由乙方负责免费维修或更换。
凡属甲方使用保养不当所造成的损坏、故障和缺陷以及易损零件的正常磨损，由乙方负责修复，甲方承担费用。
9.2缺陷的通知
甲方在保修期内发现属于保修范围内的任何缺陷应迅速以传真、电话或书面形式通知乙方，并说明损坏和缺陷的性质及程度。甲方发给乙方的关于在保修期内发生的损坏和缺陷的通知，以甲方发出时间为准。乙方在本船保修期满当天24:00前收到应是有效的(如果是以信函的方式发出，则以邮戳为准)。
9.3缺陷的处理
9.3.1本船的保修原则上应乙方安排修理。
[bookmark: auto_fouce_15]9.3.2如船舶发生属于保修范围的质量问题，甲方应及时通知乙方，乙方应在24小时内派专业技术人员到现场处理。如乙方不能及时派人，应在收到甲方通报后4小时内电告甲方；因事情紧急，甲方可在就近船厂或维修站进行修理。如修理项目确属乙方保修范围，由甲方提供有关验船机构的检验证明和修理厂的发票，其费用由乙方承担。
[bookmark: auto_fouce_16]9.3.3本船在保修期届满前，甲方提出保修时，应由乙方按照本条款第9.1款的规定安排本船的保修。若甲方提出需进坞检查确定，则船进坞后如经核实，确有由于乙方维修质量引起的缺陷的损坏，则进坞费和缺陷修理费由乙方承担，如无上述缺陷则进坞费用由甲方承担。
[bookmark: auto_fouce_17]9.4在本船保修期内所发生的应由乙方支付的费用由乙方承担。
第十条   工程质量
10.1乙方对工程质量负责，质量保证期为一年（质保期自签署《政府采购合同验收单》之日起计）。
10.2如属乙方的修理质量问题而引起的故障或缺陷，乙方应及时予以免费修理，并赔偿甲方全部损失或者第三方全部损失。
第十一条   工程付款
11.1合同签订生效后，甲方在收到乙方提交的履约保函（合同价的10%，有效期至质保期满后为止）及发票后20个工作日内，甲方向乙方预付合同金额的30%。
[bookmark: auto_fouce_18]11.2维修完毕并经验收合格后，甲方委托第三方审计机构进行结算审计，甲方按照审定价向乙方付清本项目的余款（无息）。
注：结算时按实际维修项目及数量进行结算，综合单价不变。如维修的项目不在本次招标范围内，其综合单价及数量须在维修前经甲方确认，否则甲方有权不予认可。
第十二条   消防安全工作
12.1船舶修理消防安全工作，必须严格执行相关法律法规。
[bookmark: auto_fouce_19]12.2本船舶维修时施工区域的防火安全由乙方负责。如发生火灾等事故，由乙方承担所有责任。
第十三条   争议的解决
13.1甲、乙双方在执行本合同时所发生一切争执和争议，都应及时协商解决，若在30天内仍达不成一致意见，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
13.2如对本船的维修、机械设备或有关本船的材料或工艺质量引起争议或意见分歧，应通过双方协商解决。当协商解决不了时，可提请法定质量监督检验机构检验并提供检验证明，在这种情况下，法定质量监督检验机构的检验是终决的，对双方均有约束力，确定为乙方责任的，检验费用由乙方承担。
第十四条    其它
[bookmark: auto_fouce_20][bookmark: _Hlk179272253][bookmark: _Hlk179271502]14.1甲方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
14.2如果乙方出现【采购合同】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
14.3甲方在项目通过验收后按照【采购合同】规定的时间内将履约保证金退还乙方。
[bookmark: auto_fouce_21]14.4项目实施过程中形成维修产生的文件以及相关技术文件专室放置资料、专盘存储、专检测数据等所有成果归采购人管理所有，乙方不得擅自外流或用于其他项目。如乙方擅自外流项目技术文件或用于其他项目的，每次支付合同总价50%的违约金并承担全部法律责任。
14.5本合同未尽事项，可由双方另补充协议，该协议与原合同具有同等效力。
[bookmark: auto_fouce_22]14.6本合同自双方代表签字或盖章之日起生效，至合同全部条款履行完毕后失效。保密义务不因合同终止而失效，乙方对项目实施中获悉的技术资料、船舶参数等信息应永久保密。
[bookmark: _Hlk212551747]14.7本合同正本一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。

甲方：江苏省渔业执法监督中心            乙方： 
代表：					    代表：
日期：					    日期：

二、廉政合同
廉 政 合 同
甲方：江苏省渔业执法监督中心
乙方： 
为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范建设行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。
1、甲、乙双方必须严格遵守国家法律、法规、政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。
2、甲、乙双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守政府采购法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。
3、甲、乙双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。
违约责任：
乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的工程建设。

  甲方： 江苏省渔业执法监督中心		               乙方： 
  地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路283号10号楼            地址： 
  法定代表人（或负责人）                         法定代表人（或负责人） 
  或其委托代理人：                  		        或其委托代理人：   
年    月    日                                  年      月    日




三、保密承诺书
保密承诺书

江苏省渔业执法监督中心：
我方承担的贵方（项目名称）、（项目编号）项目，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，承诺如下：
一、严格遵守国家的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。
二、不以任何方式泄露或传播本项目相关信息。
三、不违规记录、存储、复制本项目相关信息。
四、项目实施过程中形成的文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。
五、未经贵方审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及本项目的相关内容或资讯。 
如违反上述承诺，我方愿承担一切法律责任，接受采购管理部门和贵方按国家规定作出的相关处罚。




承诺人全称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）：（签字） 






[bookmark: _Toc4173]第五章 招标项目需求及技术相关要求
[bookmark: _Toc17882]一、项目概况
1.项目背景
1.1船舶参数
中国渔政32501船于2002年5月28日建造完工，武昌造船厂制造，船体材质为钢质，总长55米，型宽7.8米，型深3.9米，总吨位506，主机总功率2500KW，设计航速17节，适用于近海航区，渔业执法船，检验证书有效期至2029年12月15日，下次检验日期为2026年12月15日。
2台主机型号：6DLM-26S、总功率：2500KW，2台副机型号：TBD234V6，总功率：372kW。主船体外板总面积（不含上层建筑、甲板、舷墙）：约900平方米，甲板总面积：约450平方米。
本船油漆原为国际牌船用油漆（供应商可以参考原品牌或相同档次及以上的其他品牌，结算不作调整。材料需经招标人确认后方可施工，因未经确认造成的损失由供应商自行承担）。各项修理工程竣工后，出厂前进行系泊航行试验。
1.2船舶状况
中国渔政32501船自2002年5月建造完工正式交付使用，至今已近24年。目前存在主机、副机及有关机械设备需要维护保养、船体外部锈蚀等问题。
二、项目需求
（一）总体需求
	序号
	内容
	说 明 与 要 求

	1
	项目名称
	中国渔政32501船2026年度维修项目

	2
	建设规模
	约150万元人民币

	3
	服务标准
	1.符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
2.中华人民共和国海事局《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》。
3.计价规范以《中国修船价格指引（2022版）》为准。

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量标准
	合格

	6
	服务期要求
	40个晴天日历天

	7
	资金来源
	财政拨款

	8
	维修范围
	中国渔政32501船2026年度维修的全部项目

	9
	维修结果
	满足船检部门检验要求，完成船舶检验，确保中国渔政32501船处于适航状态

	10
	★人员配备
	投标人必须配备电工、焊工等船舶相关专业技术人员（由船检部门或人社部门颁发证书），提供相关人员的证书复印件及开标前半年内任意一个月的社保缴纳证明，并加盖公章。

	11
	★承诺函
	1、投标人出具满足项目要求（总长55米）的船坞(排)、码头、维修车间等修理场所和上排、起吊能力，能及时提供良好的船舶服务和技术支持的承诺函，并提供加盖公章的相关证明材料。
2、投标人出具修理场所航道水深4米以上、最小净空高度等满足船舶安全进出、停泊要求的承诺函，并提供加盖公章的相关证明材料。
3、投标人承诺本项目的柴油机、艏侧推、减摇鳍、尾轴等推进系统维修保养由原厂或持有制造商签发维修授权书的维修单位进行维修保养，且投标时应承诺中标后向采购人提供原厂维修协议或维修单位持有的制造商签发的维修授权书，格式自拟。
4、投标人承诺本项目的通导设备维修保养由原厂或具有维修资质的维修单位进行维修保养，且投标时应承诺中标后向采购人提供原厂维修协议或维修单位持有的维修资质（含企业营业执照、资格资质证书），格式自拟。

	12
	其他要求
	无














（二）维修内容
	序号
	项目内容
	备注
	单位
	数量
	备注

	驾驶甲板部
	
	
	
	

	一
	坞修工程
	
	
	
	

	1
	船舶进、出坞各1次。
	
	项
	1
	

	2
	水线以下部分（含舵叶、减摇鳍、侧推护罩等船体结构）。
	常规维保
	
	
	

	
	（1）高压淡水冲洗，锈蚀处除锈打磨出白。
	常规维保
	项
	1
	按30%除锈其余拉毛

	
	（2）油漆：锈蚀处刷环氧防锈底漆1度。整体拉毛，通涂环氧防锈底漆2度、环氧连接漆1度、无锡自抛光防污漆2度。
	常规维保
	项
	1
	

	
	（3）主船体按规定要求测厚、桨叶抛光、舵叶测厚，测厚报告交船方。
	常规维保
	项
	1
	

	3
	水线以上部分（主船体）
	常规维保
	
	
	

	
	（1）高压淡水冲洗，锈蚀处除锈打磨出白。
	常规维保
	项
	1
	按30%除锈其余拉毛

	
	（2）油漆：锈蚀处刷环氧防锈底漆2度、环氧连接漆1度。整体拉毛，通涂面漆2度。
	常规维保
	项
	1
	

	
	（3）船名、船籍、水尺标志、侧推标志，刷黑色油漆2度。
	常规维保
	项
	1
	

	
	（4）左、右锚及锚链（直径24mm，共14节）出舱除锈，刷水罗松2度。测量锚链直径、节距和环数，报告到船。
	常规维保
	项
	1
	

	二
	消防及救生设备
	
	
	
	

	1
	检验气胀式救生筏（25人）4套（含静水压力释放器），检验报告到船；更换救生筏钢丝绳4套。
	船检要求、
钢丝绳锈蚀
	项
	1
	

	2
	检验消防员装备1套，EEBD3套，检验报告到船。
	船检要求
	项
	1
	

	3
	手提式灭火器19个、舟车灭火器2个按船检要求检验，更换到期灭火器7个（二氧化碳5kg的4个、干粉6kg的3个，检验合格证到船）；更换手提式灭火器支架26个（304不锈钢）。
	船检要求、支架锈蚀
	项
	1
	

	4
	更换消防管4根（国标无缝钢管，⌀63mm，长度2.5米）和304不锈钢球阀6个（内径25mm）。
	腐蚀严重
	项
	1
	

	5
	更换消防水龙带箱1个（铝合金材质，55×65cm）和燃油速闭阀柜1个（304不锈钢材质，75×75cm）。
	锈蚀严重
	项
	1
	

	三
	通讯及导航设备
	
	
	
	

	1
	检测手持无线电双向电话3只（SARLOR SP3520，电池3块更换）、搜救雷达应答器2只（SAR-9）、甚高频2台（JRC JHS-32A）、中高频2台（JRC JSB-196）、航行警告仪1台（NSR NVX-100）、无线应急电示位标1只（SARACOM EB-10），检测报告到船。
	船检要求、电池过期
	项
	1
	

	2
	更新升级AIS电子海图1台，升级ECG系统软件；更换北斗导航1台（功能满足：北斗三号 RNSS 定位 + RDSS 短报文，上海普适、飞通、北斗星通等同档次品牌）。
	设备老旧
故障频发
常规维保
	项
	1
	

	3
	更换LED大屏显示屏终端1套。更换右LED大屏模块8块（每块长0.6米，高0.85米）及支架10个（304不锈钢）。
	旧屏显示故障
	项
	1
	

	4
	赛扬领航设备加装天线1根（原两台仪器共用1根天线）。
单边带裸铜天线加黄油保养；裸铜天线两头钢丝绳更换（⌀10，长5米）。
	常规维保
	项
	1
	

	5
	拆除驾驶台闲置不用的仪器设备（如电子海图1台）及线路，并整理驾驶台其他在用仪器设备的线路。
	常规维保
	项
	1
	

	6
	更换望远镜2个（劳动牌、常光牌等同类同等级船用产品，参数：7×50）。
	损坏
	项
	1
	

	四
	主甲板及附属部分
	
	
	
	

	1
	主甲板、艏楼甲板、驾驶甲板、罗经甲板、露天梯子等部位表面拉毛，锈蚀处除锈打磨出白，刷防锈漆1度；整体刷环氧通用底漆2度、草绿环氧防滑漆2度。
	常规维保
	项
	1
	甲板总面积：约450平方；按15%除锈其余拉毛；

	2
	吊机1台、锚机离合器2台、导缆器8个、带缆桩10组、锚机导向滚轮底座、带缆孔11个、绞车3个、后甲板系泊纤维索卷车2只（含插销4个）打磨除锈，刷防锈漆2度、原色漆2度；除锈等级St3。
	常规维保
	项
	1
	

	3
	清洗锚链舱、舵机舱、冷冻机房并除锈，刷环氧防锈漆2度、丙烯酸面漆1度。锚链舱底部清除淤泥杂质，涂沥青涂料2度（需打开道门3道）。
	常规维保
	项
	1
	

	4
	拆检、清洗导缆滚轮16只，加黄油活络，黄油咀全部更换。
	常规维保
	项
	1
	

	5
	更换烟囱百叶窗4扇（铁质，厚0.6cm，尺寸80×50cm）、驾驶台顶百叶箱1只（木质，尺寸35×23×60cm）。
	锈蚀腐烂
	项
	1
	

	6
	更换前航行灯灯杆（⌀12cm，高5米，不锈钢管）、后桅灯灯杆（⌀14cm，高7米，304不锈钢管）和桅灯；更换小艇支架座木垫。
	锈蚀腐烂
	项
	1
	

	7
	更换前甲板空调外机罩1个（0.55×1.1×1.7米，铝合金）、驾驶台顶空调外机罩1个（0.4×1×1.2米，铝合金）。
	锈蚀腐烂
	项
	1
	

	8
	更换监控主机1台（盘位≥4 ，支持 RAID，单盘支持≥8TB，录像保存≥90 天），摄像头4个（原品牌：海康威视，硬盘容量：16TB）；
更换驾驶台顶警灯（长190cm），不锈钢支架（304）按原样更换。
	监控主机硬件老化，软件版本过于陈旧，卡顿严重，硬盘存储介质已到报废年限；
锈蚀严重、无维修价值
	项
	1
	

	9
	更换后甲板储藏柜门锁4把；
更换主甲板右后船舷（长4米，厚8mm）；
厕所蹲坑1个改换为马桶（包括进水管、三角阀等配件，九牧/箭牌/恒洁等同档次品牌）。
	锈蚀严重
	项
	1
	

	10
	按原样更换二楼甲板厨房通风机2台（高1.05米，⌀35cm）、烟囱主排风机1台，拆解清洗油烟排风电动机1台。
	锈蚀严重
	项
	1
	

	11
	更换轮胎靠把10个（旧飞机轮胎，⌀95cm ，厚度32cm）、轮胎靠把吊带10根（长2米/根）、长形靠把吊带12根（长1.2米/根）及靠把吊扣8个；更换小艇吊带（长2.1米的2根，长2.5米的2根，载重量3吨）
	常规维保
	项
	1
	

	12
	按原样更换左舷栏杆（长2米）、烟囱楼梯（高6米，宽35cm，304不锈钢材质）；
烟囱顶部油漆打磨出白（刷底漆2度、中间漆1度、面漆2度）。
	栏杆折断
锈蚀腐烂
	项
	1
	

	13
	后甲板两舷舷墙下口包边（40米，⌀16圆钢）。
	锈蚀严重
	项
	1
	

	14
	更换小艇帆布罩（艇长7.5米）1个、后甲板绞缆机帆布罩1个（1.9×1.3×0.9米）。
	老化破损
	项
	1
	

	15
	更换驾驶台窗户外侧上沿边条2根（304不锈钢角铁，长1.2米，3×3cm角钢）；驾驶台右前挡水板挖补（60×60cm）；更换雨刮器淡水管固定不锈钢架子7个（304，4×4cm角钢，长5cm）；更换驾驶台前工作灯支架2个（高1.2米，⌀14cm）。
	锈蚀腐烂
	项
	1
	

	16
	疏通清理全船落水管；拆除三层甲板地漏芯6个；更换二层落水管1根（无缝钢管，长4.5米，⌀6cm，漏斗更换）。
	落水管堵塞
	项
	1
	

	17
	航海星达中通天线挪至顶层甲板。
	原位置信号不好
	项
	1
	

	五
	门窗及房间设备
	
	
	
	

	1
	首长室洗浴间更换换气扇1个（型号：泰力APB10-1/238），壁板和顶板316不锈钢皮包边（共10平，做防水）。
二副室洗浴间更换换气扇1个（型号：泰力APB10-1/238），地板更换，做自流平（1.6×0.9米），壁板和顶板316不锈钢包边（共9.8平方米），整体做防水。更换淋浴套装1套。
	原板开裂、
原设备损坏
	项
	1
	

	2
	拆解、清洗并调试厨房船用汽化燃油灶（品牌型号：江淮QHZ-A型），清洗油箱，更换炉芯总成、电子点火器2个及油箱角阀2个；清洗厨房油烟机及管道，油烟机两处漏油更换密封垫及加密封胶。
	常规维保
	项
	1
	

	3
	抛光驾驶台、餐厅及会议室不锈钢门共5扇，并擦拭不锈钢专用保护剂。
生活区：更换铝合金门及门框3套（一楼洗浴间1套、餐厅2套，长1.77米，宽0.82米）；抛光铝合金门共46扇，喷漆2度；按原样更换门牌38个。
水密门11扇，拆解活络、除锈，刷防锈漆2度、面漆2度，并修补4扇水密门下口（尺寸200×10cm）。
	氧化严重、
部分损坏
	项
	1
	

	4
	更换报务室（1.5×3.4米）和五个房间（3×4米，5块）地板，做自流平；更换楼梯1阶（0.8×0.6米）和餐厅门口（3×0.7米）地板。
	破损
	项
	1
	

	5
	拆解清洗洗衣机1台、全船空调（外机9台，内机22台）；更换船员房间1拖4空调2套（格力、美的等同档次产品），更换洗衣机1台（10kg全自动滚筒式，海尔、格力等同档次产品）。
	常规维保
原设备损坏已无维修价值
	项
	1
	

	6
	更换厕所至机舱门口走廊墙板及渔政员房间船体侧墙板（材质：铝蜂窝板，走廊壁板42m²、顶板11m²、渔政员房间5.5m²），船体内侧钢板打磨，刷底漆2度、面漆1度。
	破损
	项
	1
	

	7
	更换会议室座椅4张（3人位，皮革）、船员房间常规单人靠背式木质座椅11张。
	原座椅损坏
	项
	1
	

	8
	更换船用图纸框架3个（0.7×4米，铝合金）。
	锈蚀
	项
	1
	

	9
	更换淡水净化过滤器滤芯2个（立升牌）。
	常规维保
	项
	1
	

	10
	封堵二楼右侧走廊透气孔1个、厨房间地漏1个。
	漏水
	项
	1
	

	11
	更换驾驶室、报务室、海图室、会议室、救生甲板4个房间的窗帘布及轨道（材质：涤纶，100×100cm 7个，70×70cm 5个，200×250cm 1个），重做喷漆所有窗框油漆（24个）。
	破损，常规维保
	项
	1
	

	12
	全船室内卫生清洁。
	常规维保
	项
	1
	

	
	轮机部
	
	
	
	

	一
	主机  两台型号DL-26（陕柴）
	要求陕柴服务商修理，配件厂供
	
	
	

	1
	检查和调整气阀间隙及气阀启闭时间，配气定时。
	常规维保
	项
	1
	

	2
	检查连杆螺栓、主轴承螺栓拧紧力矩及保险情况。
	常规维保
	项
	1
	

	3
	测量曲臂差。
	常规维保
	项
	1
	

	4
	拆检汽缸盖12个，研磨进排气阀、阀座、排气阀壳，更换排气阀壳2个、进排气阀座12个、排气阀12个，并更换所有密封圈、密封垫及各种O型圈，进行压力试验。
	常规维保
	项
	1
	

	5
	拆解清洗高压油泵12个。更换油泵柱塞偶件6个、出油阀偶件6个，并更换所有型号O型圈。
	常规维保
	项
	1
	

	6
	拆解、清洗喷油器12个，更换O型圈12个、铜垫12个；检查调整喷油定时；校验调整喷油压力，并更换所有O型圈及密封垫，更换喷油嘴6个；高压油泵调整齿条刻度。
	常规维保
	项
	1
	

	7
	检查清洗气阀弹簧，调整气阀结构（气门间隙），更换运动部件密封圈。
	常规维保
	项
	1
	

	8
	清洗所有燃油滤器、滑油滤器，其中全式滑油滤器分解并清洗。清洗主机滑油柜2个。
	常规维保
	项
	1
	

	9
	清洗油底壳2个，清洁隔离层内侧油污，更换润滑油（长城尊龙T300 CF/4 15W-40柴油机油，25桶，170kg/桶）。
	常规维保
	项
	1
	

	10
	清洗增压器空气滤器紫铜网和增压器冷却水管。
	常规维保
	项
	1
	

	11
	清洗检查中间冷却器，更换防腐锌块。更换右主机中冷器进气罩壳（备件船供），并进行压力试验。
	常规维保
	项
	1
	

	12
	拆检调整空气分配器及旋转阀、主启动阀、操作阀。
	常规维保
	项
	1
	

	13
	紧固主机排气管总管松动螺丝，重新包扎隔热棉。
	常规维保
	项
	1
	

	14
	更换左主机723调速器密封件。
	漏油
	项
	1
	

	15
	清洗膨胀水箱2个、液位计2个。清洗滑油冷却器，更换密封垫，并进行试压。
	常规维保
	项
	1
	

	16
	更换高弹控制箱减压阀2个。
	老化，有误差
	项
	1
	

	17
	拆解保养淡水泵（型号：C038790070A）、海水泵（型号：C038390070B）各1台，含更换轴承2套计4个，油封4个、机械密封2个以及所有垫片等；另，更换1台淡水泵（R，原型号：C038790070A）。
	其中1台淡水泵已使用十余年，目前轴承、密封磨损严重、漏水
	项
	1
	

	二
	副机  两台型号TBD234 V6（洛柴）
	要求洛柴及指定服务商负责修理，配件厂供
	
	
	

	1
	更换气缸盖10个，拆解保养气缸盖2个，更换进排气门座24个、气门24个、所有密封垫和O型圈，调整气门间隙、配气定时。
	气缸盖共12个，其中10个已达使用年限且出现漏点，需更换
	项
	1
	

	2
	喷油泵调速器总成进行效用试验。更换柱塞偶件6个，更换密封件。
	常规维保
	项
	1
	

	3
	调整喷油器启阀压力。
	常规维保
	项
	1
	

	4
	清洗膨胀水箱、中间冷却器、机油冷却器，更换O型圈和防腐锌块。
	常规维保
	项
	1
	

	5
	更换空气滤器2个，伺服器（高速）2个。
	常规维保
	项
	1
	

	6
	拆解维修右辅机高压油泵。
	漏油
	项
	1
	

	7
	更换皮带2套并张紧，更换皮带罩壳2个。
	老化
	项
	1
	

	8
	更换润滑油（长城尊龙T300 CF/4 15W-40柴油机油，10桶，16kg/桶）。
	常规维保
	项
	1
	

	9
	更换机油温度传感器2个。
	老化
	项
	1
	

	10
	更换防冻冷却液（10桶，20L/桶）。
	常规维保
	项
	1
	

	三
	辅机类
	
	
	
	

	1
	电热水柜整体更换（0.2立方米，12kW），包保温层，更换与之配套的进出水管路并安装调试到位，检验证书到船。
	设备老化
	项
	1
	

	2
	清洗、测厚空气瓶2只，主空气阀、进气阀、排气阀拆解研磨并试压。
	常规维保
	项
	1
	

	3
	拆检全部的海底阀，拆检、研磨全部的高低位海水隔离阀并进行效用实验。
	常规维保
	项
	1
	

	4
	减摇鳍（中国船舶集团第704研究所）
	常规保养，要求指定服务商负责修理
	
	
	

	
	（1）液压机组：更换滤芯；冷却器拆检、清洗、疏通、检查密封性，并更换端盖垫片和锌棒；检查蓄能器。
	
	项
	1
	

	
	（2）拆装左右鳍叶（进坞时），鳍叶打磨并油漆，更换海水密封组件；拆装清洁鳍角发生器，更换内部的精密导电塑料电位器、调零电位器和微动开关；拆装清洁锁紧机构，更换锁紧油缸密封；加注润滑脂。
	
	项
	1
	

	
	（3）电控箱：更换右鳍角指示表1只，电控系统检查。
	
	项
	1
	国产

	
	（4）系统调试并试航。
	
	项
	1
	

	5
	侧推控制箱门安装不锈钢合页3个。
	常规维保
	项
	1
	

	6
	空气压缩机2台  （型号CZF-20.4/3-C(0.34/3-B），姜堰区华兴船用机械厂）
	
	
	
	

	
	（1）更换空压机1台 （原型号）；更换空压机皮带轮罩壳2个。
	损坏已无维修价值
	项
	1
	

	
	（2）检修空压机1台：更换AC36V电磁阀4只、卸荷阀4只、高低压进排气阀1套（4只）、活塞环1套、汽缸垫1张。
	关闭不严、漏气
	项
	1
	

	四
	甲板机械设备
	
	
	
	

	1
	锚机（两台）
	
	
	
	

	
	（1）清理各运动部件，加注黄油活络，并更换黄油杯4个；更换左右制链器、导链滚轮轴承及黄油咀；保养电机2台；2只导向滚轮除锈，刷油漆2度。
	常规维保
	项
	1
	

	
	（2）变速齿轮箱清洁、换油。
	常规维保
	项
	1
	

	2
	电动绞缆车
	
	
	
	

	
	（1）更换变速箱润滑油，清洁并效用试验。
	常规维保
	项
	1
	

	3
	液压起重机（华南船用机厂）
	
	
	
	

	
	（1）拆检主油泵，更换密封件。
	常规维保
	项
	1
	

	
	（2）更换变幅油缸密封件，并安装调试到位。
	常规维保
	项
	1
	

	
	（3）更换钢丝绳1根（⌀16mm，长25米）、大臂销1个（65×14cm）。
	磨损、锈蚀严重
	项
	1
	

	五
	电气设备
	
	
	
	

	1
	发电机组两台（无锡西门子厂）
	
	
	
	

	
	（1）绕组清洁，进行浸漆烘干处理；紧固各接线柱、头，测量绕组绝缘电阻，进行效用试验。
	常规维保
	项
	1
	

	
	（2）清洁船用变压器2台。
	常规维保
	项
	1
	

	2
	机舱集控室
	
	
	
	

	
	（1）校正可调桨螺距至零位。（中国船舶集团第704研究所）
	不在零位
	项
	1
	

	3
	更换岸电3芯电缆（国标高纯度铜，45平方，长100米）。
	原电缆老化、破损
	项
	1
	

	4
	全船绝缘电阻测量，并出具报告。
	船检要求
	项
	1
	

	六
	其 他
	
	
	
	

	1
	更换全船风帆蓄电池24个（型号：6-QW-200（1200）-RT3）
	容量衰减、蓄能不足
	项
	1
	

	2
	原样更换机舱顶部排气管隔热层（白铁皮）、主通风筒滤网（304不锈钢材质）、滤网与管道连接处喇叭口（上口直径70cm，下口直径96cm，高35cm）。
更换2只风筒舱内筒体（0.6×0.6×3米，6mm厚钢板，含铝合金百叶窗9个，60×35cm），2只风筒舱外筒体整体拆解除锈，刷内部防锈漆2度，活络风筒阀门；拆解保养电机3台。
	锈蚀严重
	项
	1
	

	3
	机舱设备刷油漆1度，管路按标准刷油漆1度。
	常规维保
	项
	1
	

	注：除中冷器进气罩壳外，以上项目所涉及的油漆、润料、备件等相关物料均由厂方提供。
	
	


三、服务要求
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]1．工程及计价采用的技术规范以《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》《中国修船价格指引（2022版）》为准。
2．所有更换物品均应更换为新备件，所有涉及维修更换的产品均须满足国家相关技术规范及行业标准，其制造厂产品的设计和制造应有各种质量体系保证，产品应通过质检部门鉴定，且生产过一定数量的同类型设备，运行业绩良好。
3．应保证维修更换的产品在制造过程中的所有工艺、元器件（包括供方的外包件在内）及试验等均应符合本项目维修的要求并达到项目产品功能要求，无瑕疵和缺陷。
4．主要机电类和通导类设备需要由原设备商进行维护维修，维护维修时需征得在场监修人员同意。
5．厂方提供保障及专项费用
（1）供应岸电220V/50HZ及淡水；
（2）负责防燃、防盗、防滑、防碰、防爆等安全保卫工作；
（3）船舶修理期间垃圾及时清除，出厂交付时应做好船舶内外保洁工作；
（4）修理完毕，负责承担办理船舶检验手续（含船检费）；
（5）负责落实驻厂监修及监理人员后勤食宿等保障。
6.动火和船体除锈油漆中标人须向采购人申报批准，对修理人员因修理作业引起的船舶设备、人员损害，中标人应承担全部责任。
7.中标人技术人员、安全员应持证上岗，任何项目开工前须经采购人同意、并且与船方监修人员配合，确保施工安全。
8.在修理过程中，采购人有权检查质量和施工进度，对采购人提出的改进意见和建议，中标人不得拒绝，采购人应做好内部协调，并给中标人提供便利。
9.各项检查数据，中标人应无条件提供，如较大项目航修时，各项数据归案成册提供给采购人。
10.隐蔽工程或额外项目，应由采购人签字同意后，方可实施施工；否则，所产生的费用由中标人承担。同样，维修项目的变改亦应采取同样方式。
四、验收要求
1.投标人应在投标文件中提供项目的验收方案，在中标后会作为签订的合同文件内验收条款的依据之一；
2.项目维修完毕后，按国家标准及“技术规范要求”进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。如验收不合格，采购人有权中止合同，同时中标的报价人尚须赔付采购人的一切损失，并承担由此产生的一切费用及风险。
3.维修后，应派遣有经验的工程师与采购人一起进行调试及试航，采购人可以要求中标人或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，投标人负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需采购人派有关人员配合，投标人在调试前三天需提出配合工作人员的工种、数量等计划单交于采购人，以便采购人提前作好准备，确保试航顺利进行。
4.中国渔政32501船经过试航行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的技术资料和图纸均已向采购人提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，中国渔政32501船维修项目才视为结束。若因投标人维修质量问题导致验收不合格，投标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标人承担，采购人保留向投标人索赔的权利。
五、售后服务
1.中标人应以良好的服务态度、便利快捷的方式响应采购人提出的售后服务要求。
2.维修完毕后，在质保期内如有质量问题应在接到通知后24小时内派专业技术人员到现场处理，一切费用由投标人负责。
3.缺陷保修：项目维修完毕交付使用后，在质保期内如有关缺陷多次反复出现，中标人必须提出解决方案，直到验收合格，同时，中标人提供的质保期从纠正之日起重新计算。
六、质保期限
本项目免费质保期为1年，从验收合格之日起计算。
七、付款方式
1.合同签订生效后，甲方在收到乙方提交的履约保函（合同价的10%，有效期至质保期满后为止）及发票后20个工作日内，甲方向乙方预付合同金额的30%。
2.维修完毕并经验收合格后，甲方委托第三方审计机构进行结算审计，甲方按照审定价向乙方付清本项目的余款（无息）。
注：结算时按实际维修项目及数量进行结算，综合单价不变。如维修的项目不在本次招标范围内，其综合单价及数量须在维修前经甲方确认，否则甲方有权不予认可。
八、其他事项
1.该船维修后，确保尽快恢复适航工况。
2.在厂维修过程中，要求投标人做到零人身重伤及以上的人身事故；零重大火灾事故；零重大交通事故；零重大环境污染事故；零大面积传染病事故。
3.本项目需求中未曾反映的清单量，请自行考虑在报价内，中标后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证项目维修的正常进行，由此产生的额外费用视作赠送。
4.所有更换物品，如有利用价值，可由厂方报价并处理，否则甲方将全部予以回收。


















[bookmark: _Toc5893]第六章 评标办法及评分标准
[bookmark: _Toc31477][bookmark: _Toc20664]一、评标办法：综合评分法
1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分（小数点后保留2位），为投标人的总得分。
3.推荐的中标候选人数：1-3名。
[bookmark: _Toc18524][bookmark: _Toc28174]二、政府采购政策功能落实
1.本项目按照采用以下第（2）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。（本项目不适用）
（2）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目适用）
如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。
如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。
（3）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（本项目不适用）
（4）投标人须按照招标文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或弄虚作假的，将依法承担相应责任。
（5）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等有关制度规定执行。
2.监狱和戒毒企业的价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.残疾人福利性单位的价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.节能产品、环境标志产品价格扣除 
（1）投标人所投产品被列入优先采购的节能产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予1%的价格扣除（强制采购节能产品除外）。 
评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“节能产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《节能产品认证证书》认定其是否属于节能产品价格扣除的优惠政策。
（2）投标人所投产品被列入优先采购的环境标志产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予1%的价格扣除。
评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“环境标志产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《环境标志产品认证证书》认定其是否属于环境标志产品价格扣除的优惠政策。
6.对本国产品的支持政策（本项目不适用）
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（国办发〔2025〕34号）
（3）投标人须按照招标文件要求提供相应的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式附后），若有弄虚作假的，将依法承担相应责任。
[bookmark: _Toc8419][bookmark: _Toc25210]三、评标细则
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1
	价格分
（15分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且价格最低的投标评审报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标评审报价）×15，小数点后按四舍五入规则保留2位小数。
	15分

	2
	证书
（3分）
	[bookmark: OLE_LINK1]投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO4001/45001职业健康安全管理体系认证等三项证书，每提供一个得1分，此项最高3分（提供证书复印件及网上查询系统www.cnca.gov.cn 有效状态的截图且加盖公章）。
	3分

	3
	业绩
（9分）
	投标人自2023年1月1日以来至今，投标人承担过类似的维修项目，每提供一个得3分，最高9分（提供合同复印件及船舶检验证书复印件，加盖公章）。
	9分

	4
	综合实力（5分）

	干船坞主尺度长度不小于80米,宽度不小于15米；
浮船坞主尺度长度不小于70米,宽度不小于15米；
自有船坞的得5分，租赁船坞的得3分。干船坞（排）、浮船坞需提供相关证明材料复印件并加盖公章，如为租赁形式的，还需提供租赁合同复印件。
	5分

	5
	团队配置（8分）
	根据投标人提供的服务人员配置要求进行综合评比：本次维修服务人员除电工、焊工外，还需配置项目负责人、技术负责人、质检员、安全员等(如涂装工、冷作工、钳工、管路工、起重操作员等）
项目负责人有类似船舶维修项目管理经验且有船舶专业相关中级及以上职称证书，技术人员配置满足修船需要的得8分；
项目负责人有类似船舶维修项目管理经验但未提供船舶专业相关中级及以上职称证书，技术人员配置基本满足修船需要的得6分；
项目负责人没有类似船舶维修项目管理经验，技术人员配置不足以满足本项目实际的得4分；
未提供或不符合的不得分。
注：提供项目负责人类似船舶维修项目管理经验证明材料和职称证书、技术人员相关证书、投标截止时间前6个月任一个月社保部门出具的投标人为拟派人员缴纳的参保证明作为评审依据，以上资料均提供复印件（加盖投标人公章）
	8分

	6
	修理设施设备
（8分）
	根据投标人拟投入的设备（生产工具、质量检验设备、工艺设备）进行打分：
设备配置满足项目需求，设备配置齐全，技术先进、可靠、运行状态良好，完全满足项目需求的得8分；
设备配置满足项目需求，但关键设备老旧或运行状态差的得6分；
设备配置不全，未针对本项目需求的得4分；
未提及此项的不得分。
注：提供设备清单、设备照片等作为评审依据。
	8分

	7
	船舶维修报检制度（9分）
	根据投标人提供的船舶维修报检制度进行打分：
报检贯穿维修全流程，覆盖关键工序、隐蔽工程、最终验收等核心节点，明确了报检各核心节点的参与方，有利于本项目开展，符合本项目需求的得9分；
报检覆盖维修大部分流程，报检各核心节点的参与方考虑有欠缺，对开展本项目有一定积极作用，基本符合本项目需求的得7分；
报检制度混乱，未提及报检参与方，对开展本项目不起到作用，对本项目需求符合较差的得5分；
未提及此项的不得分。
	9分

	8
	船舶进出坞方案（9分）
	根据投标人提供的船舶进出坞方案（包括船舶进出坞流程、安全措施、巡视安排等）进行打分：
船舶进出坞方案符合本项目实际情况、方案全面详实具有操作性，安全措施考虑周到，住坞期间巡视安排得当的得9分；
船舶进出坞方案符合本项目实际情况、方案详不全面、操作性一般，安全措施简单，住坞期间巡视安排不周到的得7分； 
船舶进出坞不符合实际，安全措施不具有操作性，缺少住坞期间巡视安排的得5分； 
未提及此项的不得分。
	9分

	9
	维修技术方案
（10分）
	投标人应根据招标文件要求并结合所参与项目需求，提供维修方案、维修工艺、维修配件品牌质量等进行综合评分：
方案完整、科学合理，有针对性，维修工艺优异，维修配件品牌质量高，完全能满足本项目采购要求的，得10分； 
方案较完整、较科学合理，较有针对性，维修工艺良好，维修配件品牌质量较高，较能满足本项目采购要求的，得8分；
方案基本完整、科学、基本合理的，针对性一般的，维修工艺一般，维修配件品牌质量一般，基本满足项目采购要求的，得6分；
方案不完整，不科学，不合理的，无针对性的，维修工艺较差，维修配件品牌质量较差，不能满足项目采购要求的，得4分；
未提供具体方案或方案提供不合理的不得分。
	10分

	10
	安全施工方案
（8分）
	对投标人提供的施工现场组织机构、安全制度、安全措施及设施情况进行评分：
施工现场组织机构合理、安全制度健全、措施完善，且保障设施设备配置安全，得8分；
施工现场组织机构较合理、安全制度较健全、措施较完善的，且保障设施设备配置较安全，得6分；
施工现场组织机构基本合理、安全制度基本健全、措施较完善的，且保障设施设备配置基本安全的，得4分；
未提供具体方案或方案提供不合理的不得分。
	8分

	11
	试航、验收方案（8分）
	根据投标人提供的试航、验收方案进行打分：
试航方案符合本项目实际情况、具有针对性、安全措施考虑周到，验收流程规范、可行性强，维修过程资料管理严格能确保全流程资料齐全的得8分；
试航方案缺乏针对性、安全措施简单，验收流程描述不全面，维修过程资料管理松懈的得6分； 
方案欠完善，有明显缺陷、没有维修过程资料管理描述的得4分； 
未提供具体方案或方案提供不合理的不得分。
	8分

	12
	售后服务方案
（8分）
	对投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）进行综合评分：
服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强，得8分；
服务体系较健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强，得6分；
服务体系不够健全，服务内容比采购人实际需求不够匹配，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性一般，得4分；
未提供具体方案或方案提供不合理的不得分。
	8分

	合计
	100分
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第七章 投标文件的格式及要求

中国渔政32501船2026年度维修项目

投标文件





采 购 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：               


[bookmark: _Toc19089][bookmark: _Toc25939][bookmark: _Toc16495][bookmark: _Toc22396][bookmark: _Toc29048][bookmark: _Toc4043][bookmark: _Toc29944]
一、开标一览表


投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号： 
	总价（小写）

	 元


                                                                                                                                                         年 月 日
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二、投标申请及声明
致：（采购人）：               ：
根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人   （姓名和职务）代表投标人   （投标单位名称）   ，提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.一旦中标人中标，采购人将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务，交付采购人验收、使用。
5.中标人决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
6.与本次投标有关的正式联系方式为：

地址：                                    电话：
开户银行：                                银行账号：


投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
[bookmark: _Toc26554] 年  月  日
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三、分项报价明细表
项目名称：                  
项目编号：                                                   
	[bookmark: _Hlk129799227]序号
	项目内容
	备注
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	驾驶甲板部
	
	
	
	
	
	

	一
	坞修工程
	
	
	
	
	
	

	1
	船舶进、出坞各1次。
	
	项
	1
	
	
	

	2
	水线以下部分（含舵叶、减摇鳍、侧推护罩等船体结构）。
	常规维保
	
	
	
	
	

	
	（1）高压淡水冲洗，锈蚀处除锈打磨出白。
	常规维保
	项
	1
	
	
	按30%除锈其余拉毛

	
	（2）油漆：锈蚀处刷环氧防锈底漆1度。整体拉毛，通涂环氧防锈底漆2度、环氧连接漆1度、无锡自抛光防污漆2度。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	
	（3）主船体按规定要求测厚、桨叶抛光、舵叶测厚，测厚报告交船方。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	3
	水线以上部分（主船体）
	常规维保
	
	
	
	
	

	
	（1）高压淡水冲洗，锈蚀处除锈打磨出白。
	常规维保
	项
	1
	
	
	按30%除锈其余拉毛

	
	（2）油漆：锈蚀处刷环氧防锈底漆2度、环氧连接漆1度。整体拉毛，通涂面漆2度。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	
	（3）船名、船籍、水尺标志、侧推标志，刷黑色油漆2度。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	
	（4）左、右锚及锚链（直径24mm，共14节）出舱除锈，刷水罗松2度。测量锚链直径、节距和环数，报告到船。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	二
	消防及救生设备
	
	
	
	
	
	

	1
	检验气胀式救生筏（25人）4套（含静水压力释放器），检验报告到船；更换救生筏钢丝绳4套。
	船检要求、
钢丝绳锈蚀
	项
	1
	
	
	

	2
	检验消防员装备1套，EEBD3套，检验报告到船。
	船检要求
	项
	1
	
	
	

	3
	手提式灭火器19个、舟车灭火器2个按船检要求检验，更换到期灭火器7个（二氧化碳5kg的4个、干粉6kg的3个，检验合格证到船）；更换手提式灭火器支架26个（304不锈钢）。
	船检要求、支架锈蚀
	项
	1
	
	
	

	4
	更换消防管4根（国标无缝钢管，⌀63mm，长度2.5米）和304不锈钢球阀6个（内径25mm）。
	腐蚀严重
	项
	1
	
	
	

	5
	更换消防水龙带箱1个（铝合金材质，55×65cm）和燃油速闭阀柜1个（304不锈钢材质，75×75cm）。
	锈蚀严重
	项
	1
	
	
	

	三
	通讯及导航设备
	
	
	
	
	
	

	1
	检测手持无线电双向电话3只（SARLOR SP3520，电池3块更换）、搜救雷达应答器2只（SAR-9）、甚高频2台（JRC JHS-32A）、中高频2台（JRC JSB-196）、航行警告仪1台（NSR NVX-100）、无线应急电示位标1只（SARACOM EB-10），检测报告到船。
	船检要求、电池过期
	项
	1
	
	
	

	2
	更新升级AIS电子海图1台，升级ECG系统软件；更换北斗导航1台（功能满足：北斗三号 RNSS 定位 + RDSS 短报文，上海普适、飞通、北斗星通等同档次品牌）。
	设备老旧
故障频发
常规维保
	项
	1
	
	
	

	3
	更换LED大屏显示屏终端1套。更换右LED大屏模块8块（每块长0.6米，高0.85米）及支架10个（304不锈钢）。
	旧屏显示故障
	项
	1
	
	
	

	4
	赛扬领航设备加装天线1根（原两台仪器共用1根天线）。
单边带裸铜天线加黄油保养；裸铜天线两头钢丝绳更换（⌀10，长5米）。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	5
	拆除驾驶台闲置不用的仪器设备（如电子海图1台）及线路，并整理驾驶台其他在用仪器设备的线路。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	6
	更换望远镜2个（劳动牌、常光牌等同类同等级船用产品，参数：7×50）。
	损坏
	项
	1
	
	
	

	四
	主甲板及附属部分
	
	
	
	
	
	

	1
	主甲板、艏楼甲板、驾驶甲板、罗经甲板、露天梯子等部位表面拉毛，锈蚀处除锈打磨出白，刷防锈漆1度；整体刷环氧通用底漆2度、草绿环氧防滑漆2度。
	常规维保
	项
	1
	
	
	甲板总面积：约450平方；按15%除锈其余拉毛；

	2
	吊机1台、锚机离合器2台、导缆器8个、带缆桩10组、锚机导向滚轮底座、带缆孔11个、绞车3个、后甲板系泊纤维索卷车2只（含插销4个）打磨除锈，刷防锈漆2度、原色漆2度；除锈等级St3。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	3
	清洗锚链舱、舵机舱、冷冻机房并除锈，刷环氧防锈漆2度、丙烯酸面漆1度。锚链舱底部清除淤泥杂质，涂沥青涂料2度（需打开道门3道）。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	4
	拆检、清洗导缆滚轮16只，加黄油活络，黄油咀全部更换。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	5
	更换烟囱百叶窗4扇（铁质，厚0.6cm，尺寸80×50cm）、驾驶台顶百叶箱1只（木质，尺寸35×23×60cm）。
	锈蚀腐烂
	项
	1
	
	
	

	6
	更换前航行灯灯杆（⌀12cm，高5米，不锈钢管）、后桅灯灯杆（⌀14cm，高7米，304不锈钢管）和桅灯；更换小艇支架座木垫。
	锈蚀腐烂
	项
	1
	
	
	

	7
	更换前甲板空调外机罩1个（0.55×1.1×1.7米，铝合金）、驾驶台顶空调外机罩1个（0.4×1×1.2米，铝合金）。
	锈蚀腐烂
	项
	1
	
	
	

	8
	更换监控主机1台（盘位≥4 ，支持 RAID，单盘支持≥8TB，录像保存≥90 天），摄像头4个（原品牌：海康威视，硬盘容量：16TB）；
更换驾驶台顶警灯（长190cm），不锈钢支架（304）按原样更换。
	监控主机硬件老化，软件版本过于陈旧，卡顿严重，硬盘存储介质已到报废年限；
锈蚀严重、无维修价值
	项
	1
	
	
	

	9
	更换后甲板储藏柜门锁4把；
更换主甲板右后船舷（长4米，厚8mm）；
厕所蹲坑1个改换为马桶（包括进水管、三角阀等配件，九牧/箭牌/恒洁等同档次品牌）。
	锈蚀严重
	项
	1
	
	
	

	10
	按原样更换二楼甲板厨房通风机2台（高1.05米，⌀35cm）、烟囱主排风机1台，拆解清洗油烟排风电动机1台。
	锈蚀严重
	项
	1
	
	
	

	11
	更换轮胎靠把10个（旧飞机轮胎，⌀95cm ，厚度32cm）、轮胎靠把吊带10根（长2米/根）、长形靠把吊带12根（长1.2米/根）及靠把吊扣8个；更换小艇吊带（长2.1米的2根，长2.5米的2根，载重量3吨）
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	12
	按原样更换左舷栏杆（长2米）、烟囱楼梯（高6米，宽35cm，304不锈钢材质）；
烟囱顶部油漆打磨出白（刷底漆2度、中间漆1度、面漆2度）。
	栏杆折断
锈蚀腐烂
	项
	1
	
	
	

	13
	后甲板两舷舷墙下口包边（40米，⌀16圆钢）。
	锈蚀严重
	项
	1
	
	
	

	14
	更换小艇帆布罩（艇长7.5米）1个、后甲板绞缆机帆布罩1个（1.9×1.3×0.9米）。
	老化破损
	项
	1
	
	
	

	15
	更换驾驶台窗户外侧上沿边条2根（304不锈钢角铁，长1.2米，3×3cm角钢）；驾驶台右前挡水板挖补（60×60cm）；更换雨刮器淡水管固定不锈钢架子7个（304，4×4cm角钢，长5cm）；更换驾驶台前工作灯支架2个（高1.2米，⌀14cm）。
	锈蚀腐烂
	项
	1
	
	
	

	16
	疏通清理全船落水管；拆除三层甲板地漏芯6个；更换二层落水管1根（无缝钢管，长4.5米，⌀6cm，漏斗更换）。
	落水管堵塞
	项
	1
	
	
	

	17
	航海星达中通天线挪至顶层甲板。
	原位置信号不好
	项
	1
	
	
	

	五
	门窗及房间设备
	
	
	
	
	
	

	1
	首长室洗浴间更换换气扇1个（型号：泰力APB10-1/238），壁板和顶板316不锈钢皮包边（共10平，做防水）。
二副室洗浴间更换换气扇1个（型号：泰力APB10-1/238），地板更换，做自流平（1.6×0.9米），壁板和顶板316不锈钢包边（共9.8平方米），整体做防水。更换淋浴套装1套。
	原板开裂、
原设备损坏
	项
	1
	
	
	

	2
	拆解、清洗并调试厨房船用汽化燃油灶（品牌型号：江淮QHZ-A型），清洗油箱，更换炉芯总成、电子点火器2个及油箱角阀2个；清洗厨房油烟机及管道，油烟机两处漏油更换密封垫及加密封胶。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	3
	抛光驾驶台、餐厅及会议室不锈钢门共5扇，并擦拭不锈钢专用保护剂。
生活区：更换铝合金门及门框3套（一楼洗浴间1套、餐厅2套，长1.77米，宽0.82米）；抛光铝合金门共46扇，喷漆2度；按原样更换门牌38个。
水密门11扇，拆解活络、除锈，刷防锈漆2度、面漆2度，并修补4扇水密门下口（尺寸200×10cm）。
	氧化严重、
部分损坏
	项
	1
	
	
	

	4
	更换报务室（1.5×3.4米）和五个房间（3×4米，5块）地板，做自流平；更换楼梯1阶（0.8×0.6米）和餐厅门口（3×0.7米）地板。
	破损
	项
	1
	
	
	

	5
	拆解清洗洗衣机1台、全船空调（外机9台，内机22台）；更换船员房间1拖4空调2套（格力、美的等同档次产品），更换洗衣机1台（10kg全自动滚筒式，海尔、格力等同档次产品）。
	常规维保
原设备损坏已无维修价值
	项
	1
	
	
	

	6
	更换厕所至机舱门口走廊墙板及渔政员房间船体侧墙板（材质：铝蜂窝板，走廊壁板42m²、顶板11m²、渔政员房间5.5m²），船体内侧钢板打磨，刷底漆2度、面漆1度。
	破损
	项
	1
	
	
	

	7
	更换会议室座椅4张（3人位，皮革）、船员房间常规单人靠背式木质座椅11张。
	原座椅损坏
	项
	1
	
	
	

	8
	更换船用图纸框架3个（0.7×4米，铝合金）。
	锈蚀
	项
	1
	
	
	

	9
	更换淡水净化过滤器滤芯2个（立升牌）。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	10
	封堵二楼右侧走廊透气孔1个、厨房间地漏1个。
	漏水
	项
	1
	
	
	

	11
	更换驾驶室、报务室、海图室、会议室、救生甲板4个房间的窗帘布及轨道（材质：涤纶，100×100cm 7个，70×70cm 5个，200×250cm 1个），重做喷漆所有窗框油漆（24个）。
	破损，常规维保
	项
	1
	
	
	

	12
	全船室内卫生清洁。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	
	轮机部
	
	
	
	
	
	

	一
	主机  两台型号DL-26（陕柴）
	要求陕柴服务商修理，配件厂供
	
	
	
	
	

	1
	检查和调整气阀间隙及气阀启闭时间，配气定时。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	2
	检查连杆螺栓、主轴承螺栓拧紧力矩及保险情况。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	3
	测量曲臂差。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	4
	拆检汽缸盖12个，研磨进排气阀、阀座、排气阀壳，更换排气阀壳2个、进排气阀座12个、排气阀12个，并更换所有密封圈、密封垫及各种O型圈，进行压力试验。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	5
	拆解清洗高压油泵12个。更换油泵柱塞偶件6个、出油阀偶件6个，并更换所有型号O型圈。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	6
	拆解、清洗喷油器12个，更换O型圈12个、铜垫12个；检查调整喷油定时；校验调整喷油压力，并更换所有O型圈及密封垫，更换喷油嘴6个；高压油泵调整齿条刻度。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	7
	检查清洗气阀弹簧，调整气阀结构（气门间隙），更换运动部件密封圈。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	8
	清洗所有燃油滤器、滑油滤器，其中全式滑油滤器分解并清洗。清洗主机滑油柜2个。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	9
	清洗油底壳2个，清洁隔离层内侧油污，更换润滑油（长城尊龙T300 CF/4 15W-40柴油机油，25桶，170kg/桶）。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	10
	清洗增压器空气滤器紫铜网和增压器冷却水管。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	11
	清洗检查中间冷却器，更换防腐锌块。更换右主机中冷器进气罩壳（备件船供），并进行压力试验。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	12
	拆检调整空气分配器及旋转阀、主启动阀、操作阀。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	13
	紧固主机排气管总管松动螺丝，重新包扎隔热棉。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	14
	更换左主机723调速器密封件。
	漏油
	项
	1
	
	
	

	15
	清洗膨胀水箱2个、液位计2个。清洗滑油冷却器，更换密封垫，并进行试压。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	16
	更换高弹控制箱减压阀2个。
	老化，有误差
	项
	1
	
	
	

	17
	拆解保养淡水泵（型号：C038790070A）、海水泵（型号：C038390070B）各1台，含更换轴承2套计4个，油封4个、机械密封2个以及所有垫片等；另，更换1台淡水泵（R，原型号：C038790070A）。
	其中1台淡水泵已使用十余年，目前轴承、密封磨损严重、漏水
	项
	1
	
	
	

	二
	副机  两台型号TBD234 V6（洛柴）
	要求洛柴及指定服务商负责修理，配件厂供
	
	
	
	
	

	1
	更换气缸盖10个，拆解保养气缸盖2个，更换进排气门座24个、气门24个、所有密封垫和O型圈，调整气门间隙、配气定时。
	气缸盖共12个，其中10个已达使用年限且出现漏点，需更换
	项
	1
	
	
	

	2
	喷油泵调速器总成进行效用试验。更换柱塞偶件6个，更换密封件。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	3
	调整喷油器启阀压力。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	4
	清洗膨胀水箱、中间冷却器、机油冷却器，更换O型圈和防腐锌块。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	5
	更换空气滤器2个，伺服器（高速）2个。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	6
	拆解维修右辅机高压油泵。
	漏油
	项
	1
	
	
	

	7
	更换皮带2套并张紧，更换皮带罩壳2个。
	老化
	项
	1
	
	
	

	8
	更换润滑油（长城尊龙T300 CF/4 15W-40柴油机油，10桶，16kg/桶）。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	9
	更换机油温度传感器2个。
	老化
	项
	1
	
	
	

	10
	更换防冻冷却液（10桶，20L/桶）。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	三
	辅机类
	
	
	
	
	
	

	1
	电热水柜整体更换（0.2立方米，12kW），包保温层，更换与之配套的进出水管路并安装调试到位，检验证书到船。
	设备老化
	项
	1
	
	
	

	2
	清洗、测厚空气瓶2只，主空气阀、进气阀、排气阀拆解研磨并试压。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	3
	拆检全部的海底阀，拆检、研磨全部的高低位海水隔离阀并进行效用实验。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	4
	减摇鳍（中国船舶集团第704研究所）
	常规保养，要求指定服务商负责修理
	
	
	
	
	

	
	（1）液压机组：更换滤芯；冷却器拆检、清洗、疏通、检查密封性，并更换端盖垫片和锌棒；检查蓄能器。
	
	项
	1
	
	
	

	
	（2）拆装左右鳍叶（进坞时），鳍叶打磨并油漆，更换海水密封组件；拆装清洁鳍角发生器，更换内部的精密导电塑料电位器、调零电位器和微动开关；拆装清洁锁紧机构，更换锁紧油缸密封；加注润滑脂。
	
	项
	1
	
	
	

	
	（3）电控箱：更换右鳍角指示表1只，电控系统检查。
	
	项
	1
	
	
	国产

	
	（4）系统调试并试航。
	
	项
	1
	
	
	

	5
	侧推控制箱门安装不锈钢合页3个。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	6
	空气压缩机2台  （型号CZF-20.4/3-C(0.34/3-B），姜堰区华兴船用机械厂）
	
	
	
	
	
	

	
	（1）更换空压机1台 （原型号）；更换空压机皮带轮罩壳2个。
	损坏已无维修价值
	项
	1
	
	
	

	
	（2）检修空压机1台：更换AC36V电磁阀4只、卸荷阀4只、高低压进排气阀1套（4只）、活塞环1套、汽缸垫1张。
	关闭不严、漏气
	项
	1
	
	
	

	四
	甲板机械设备
	
	
	
	
	
	

	1
	锚机（两台）
	
	
	
	
	
	

	
	（1）清理各运动部件，加注黄油活络，并更换黄油杯4个；更换左右制链器、导链滚轮轴承及黄油咀；保养电机2台；2只导向滚轮除锈，刷油漆2度。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	
	（2）变速齿轮箱清洁、换油。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	2
	电动绞缆车
	
	
	
	
	
	

	
	（1）更换变速箱润滑油，清洁并效用试验。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	3
	液压起重机（华南船用机厂）
	
	
	
	
	
	

	
	（1）拆检主油泵，更换密封件。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	
	（2）更换变幅油缸密封件，并安装调试到位。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	
	（3）更换钢丝绳1根（⌀16mm，长25米）、大臂销1个（65×14cm）。
	磨损、锈蚀严重
	项
	1
	
	
	

	五
	电气设备
	
	
	
	
	
	

	1
	发电机组两台（无锡西门子厂）
	
	
	
	
	
	

	
	（1）绕组清洁，进行浸漆烘干处理；紧固各接线柱、头，测量绕组绝缘电阻，进行效用试验。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	
	（2）清洁船用变压器2台。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	2
	机舱集控室
	
	
	
	
	
	

	
	（1）校正可调桨螺距至零位。（中国船舶集团第704研究所）
	不在零位
	项
	1
	
	
	

	3
	更换岸电3芯电缆（国标高纯度铜，45平方，长100米）。
	原电缆老化、破损
	项
	1
	
	
	

	4
	全船绝缘电阻测量，并出具报告。
	船检要求
	项
	1
	
	
	

	六
	其 他
	
	
	
	
	
	

	1
	更换全船风帆蓄电池24个（型号：6-QW-200（1200）-RT3）
	容量衰减、蓄能不足
	项
	1
	
	
	

	2
	原样更换机舱顶部排气管隔热层（白铁皮）、主通风筒滤网（304不锈钢材质）、滤网与管道连接处喇叭口（上口直径70cm，下口直径96cm，高35cm）。
更换2只风筒舱内筒体（0.6×0.6×3米，6mm厚钢板，含铝合金百叶窗9个，60×35cm），2只风筒舱外筒体整体拆解除锈，刷内部防锈漆2度，活络风筒阀门；拆解保养电机3台。
	锈蚀严重
	项
	1
	
	
	

	3
	机舱设备刷油漆1度，管路按标准刷油漆1度。
	常规维保
	项
	1
	
	
	

	注：除中冷器进气罩壳外，以上项目所涉及的油漆、润料、备件等相关物料均由厂方提供。
	
	
	
	

	总合计 大写 ：                           小写：


[bookmark: _Hlk129799295]注：1.如果行数不够，请自行增加。
2.在“投标标的是否由小微企业提供”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。
3.供应商根据自身报价组成进行填写，以上报价包含了招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、利润和文件规定的其他各项应有的全部费用。对投标人认为没有考虑到的费用项目招标方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
[bookmark: _Hlk129799236]
投标人名称（加盖CA电子公章）：                 
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：        
	                            日期：        年      月     日
[bookmark: _Toc18410]
四、商务条款响应及偏离表
	项目名称：

项目编号：

	序号
	招标文件要求的商务条款
	投标单位响应
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	...
...
	...
	...


说明：
1.投标人对照招标文件“第五章 招标项目需求及技术相关要求”中商务条款的相关内容进行逐条响应，内容包含（自第二项的项目需求起至第八项其他事项的内容，不包含维修内容）。
2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标、成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。
3.如果行数不够，请自行增加。




投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
[bookmark: _Toc10895]年  月  日

[bookmark: _Toc2349]
五、技术（服务）条款响应及偏离表
	项目名称：

项目编号：

	序号
	招标文件要求的技术条款
	投标单位响应
	偏离情况

	1
	针对本次采购第五章招标项目需求及技术相关要求的维修内容及清单
	我公司...
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	...
...
	...
	...

	
	
	
	


说明：
1.投标人对照招标文件“第五章 招标项目需求及技术相关要求”中维修内容进行整体响应。
2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标、成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。
3.如果行数不够，请自行增加。




投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
[bookmark: _Toc25118]年  月  日
[bookmark: _Toc817]
六、投标人登记表
年  月  日
	企业名称
	

	详细地址
	
	邮  编
	

	法人代表
	
	企业性质
	
	注册资金
	

	联系人
	
	职  务
	
	所在部门
	

	营业面积
	
	在册员工
	名
	技术人员
	名

	联系电话
	
	传 真
	

	手机号
	
	网址
	

	投标人经
营范围
	

	企业概况






	主要业绩







[bookmark: _Toc31788]
七、项目组人员配备表
	类别

名称
	姓名
	身份证号
	专业技术职称
	资格证书
	检验师持证年限
	拟在本项目中的分工
	参与相关项目的经验说明等

	服务团队
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	


说明：
[bookmark: _Toc26382][bookmark: _Toc22441]1.如果行列数不够，请自行增加。
[bookmark: _Toc24213]2.具体子目可根据评分标准中的要求填写并附相关证明材料并加盖投标单位公章。




投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

年  月  日
[bookmark: _Toc15060][bookmark: _Toc31355]
八、业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主方
	项目内容
	合同金额
（万元）
	签订合同时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...


说明：
1.如果行列数不够，请自行增加。
2.具体子目可根据评分标准中的要求填写并附相关证明材料并加盖投标单位公章。




投标人全称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
年  月  日





[bookmark: _Toc24811][bookmark: _Toc23699][bookmark: _Toc9731]
九、团队配置
[bookmark: _Toc26203]（投标人根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制）
[bookmark: _Toc17201]十、修理设施设备
（投标人根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制）
[bookmark: _Toc4841]十一、船舶维修报检制度
（投标人根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制）
[bookmark: _Toc9130]十二、船舶进出坞方案
（投标人根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制）
[bookmark: _Toc20630]十三、维修技术方案
（投标人根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制）
[bookmark: _Toc20341]十四、安全施工方案
（投标人根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制）
[bookmark: _Toc6240]十五、试航、验收方案
（投标人根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制）
[bookmark: _Toc10682]十六、售后服务方案
（投标人根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制）
[bookmark: _Toc17029][bookmark: _Toc23064][bookmark: _Toc27880][bookmark: _Toc1488]








[bookmark: _Toc15181]十七、投标人认为需提供的其他文件或证明材料


1






[bookmark: _Toc22492]十八、相关附表格式
[bookmark: _Toc26570]附 件1：法定代表人/单位负责人身份证明书


单位名称：                                              

地    址：                                              

姓名：             性别：         年龄：         职务：           
系                          的法定代表人/单位负责人。为服务           的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（加盖CA电子公章）


年  月  日

[bookmark: _Toc1073][bookmark: _Toc4058]   
[bookmark: _Toc28176][bookmark: _Toc15076]
附 件2：法定代表人/单位负责人授权委托书


本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　     　　　　（投标人名称）的法定代表人/单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　　　（姓名）为我的授权委托人，以本公司的名义参加　　　　　　（项目名称）　       　　标段的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　联系方式：　　   　


    投标人（加盖CA电子公章）：

    法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年  月  日


附：

	（法定代表人及代理人身份证复印件粘贴处）


[bookmark: _Toc13333]

[bookmark: _Toc24024]
附 件3：无重大违法记录声明

                 ：
   我单位                                       （投标人名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                    
                                                      声明人：（加盖CA电子公章）

[bookmark: _Toc25170]                                               年  月  日
[bookmark: _Toc27178][bookmark: _Toc29029][bookmark: _Toc14706][bookmark: _Toc24309]
附 件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                                  
主要专业技术能力有：                                           
                                     


投标人名称（加盖CA电子公章）：
[bookmark: _Toc1013] 年  月  日
[bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc3573]
附 件5：中小企业声明函（服务）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（采购人）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（标的名称），属于      （招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                                                             

投标人名称（加盖CA电子公章）：

____年____月____日


注：
1.投标人如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.本招标文件中明确的所属行业：其他未列明行业。

[bookmark: _Toc3406]
附 件6：属于监狱企业的证明文件（如有）
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)
[bookmark: _Toc8552][bookmark: _Toc32196]出具的属于监狱企业的证明文件）



[bookmark: _Toc16403]附 件7：残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：       ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1.投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
 
                                 
授权代理人（签字或盖章）： 

年  月  日

[bookmark: _Toc17801]
附 件8：承诺函
（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一采购项目的招标活动）

我方          （投标人全称）           声明，本项目投标时若发生我单位和其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与投标的，将自动放弃投标或入围资格。
特此声明！



投标人名称（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：  

[bookmark: _Toc2888]附 件9：关于符合本国产品标准的声明函（如有）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）  1，生产厂为（厂名）  2，厂址为（生产厂址）  。（产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）   4在中国境内生产。（产品名称1）   的（关键工序）    5在中国境内完成。
2.（产品名称2）  ，生产厂为（厂名）  ，厂址为（生产厂址）  。（产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）   的（关键组件）  在中国境内生产。（产品名称2）  的（关键工序）  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
日期：　年　月　日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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